|  |
| --- |
| Noontec V7  C:\Users\Алексей\Desktop\партнеры\itac.ru Иван Якопан\медеаплеер\V7_V8s.jpg |
| Full HD медиаплеер по выгодной цене! Один из наиболее бюджетных вариантов не только в линейке Noontec, но и на рынке медиаплееров в целом. Практичный функционал и гибкость настроек делают Noontec V7 Full HD устройством, которое способно воспроизводить практически любой медиа-контент, получать совместную бесконфликтную работу практически с любым устройством, сэкономить и не ломать голову над огромным количеством непонятных опций, как в остальных медиаплеерах. |

Noontec V7 - надёжный и недорогой помощник в экономии средств на DVD болванки.

Среди его достоинств: низкая цена, быстрая работа, удобное и понятное меню, низкое тепловыделение.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | Full HD медиаплеер на базе 3,5” SATA HDD |
| **Процессор** | Realtek1055 |
| **Поддержка языков** | английский, русский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский |
| **Управление** | Пульт дистанционного управления |
| **USB 2.0 хост** | 2 шт. |
| **Поддержка форматов хранения информации** | FAT32 и NTFS |
| **Мультикартридер** | SD/SDHC/MMC |
| **Сетевые соединения и протоколы** | нет |
| **Аудио воспроизведение** | APE, MP3, WMA, WAV, ACC, OGG, AC3, FLAC, Dolby Digital, DTS Digital |
| **Видео воспроизведение (до 1080p)** | Кодеки: H.264, RM/RMVB, MPEG 1/2/4, DIVX3.x/4.x/5.x, Xvid  Форматы: WMV, MKV, MOV, AVI, VOB, MP4, MPG, DAT |
| **Субтитры** | Текстовые: SSA, SUB, SRT |
| **Поддержка графического формата** | BMP, JPEG, PNG поддержка слайд просмотра |
| **Аналоговый видео выход** | CVBS (до 1080p) |
| **Цифровой видео выход** | HDMI 1.3 |
| **Аудио выход** | Стерео / HDMI / Оптический  Отношение сигнал/шум>90 дБ  Частота воспроизведения 20-20000 Гц |
| **Содержимое упаковки:** | Медиаплеер – 1 шт.  Пульт ДУ – 1 шт.  Сетевой адаптер – 1 шт.  USB кабель – 1 шт.  AV кабель – 1 шт.  Инструкция – 1 шт.  Гарантийный талон – 1 шт.  AA батарейка – 2 шт. |
| **Параметры адаптера питания** | Вход (питание от эл. сети): 100-240 В?50/60 Гц  Выход (постоянный ток): 12В, 2А |
| **Размеры** | 215×164,6×56,5 мм |
| **Вес** | 750 г (без жесткого диска) |