**Двери Элит:**



**U-5**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок цилиндрический 13-ригельный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),4скрытых регулируемых навеса, 4 противосъемных шипа.

Преимущества: Крабовое решение притвора обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней среды, 5-ти контурный широкий резиновый уплотнитель, широкий наличник.

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880

Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 100

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080



**U-6**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок цилиндрический 13-ригельный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),4скрытых регулируемых навеса, 4 противосъемных шипа.

Преимущества: Крабовое решение притвора обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней среды, 5-ти контурный широкий резиновый уплотнитель, широкий наличник.

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880

Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 100

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080



**U-7**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок цилиндрический 13-ригельный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),4скрытых регулируемых навеса, 4 противосъемных шипа.

Преимущества: Крабовое решение притвора обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней среды, 5-ти контурный широкий резиновый уплотнитель, широкий наличник.

Короб, мм 2050\*860

Проём, мм 2070\*900

Полотно, мм 1970\*780

Наличник, мм 2100\*960

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 100

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980



**U-15**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок цилиндрический 13-ригельный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),4скрытых регулируемых навеса, 4 противосъемных шипа.

Преимущества: Крабовое решение притвора обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней среды, 5-ти контурный широкий резиновый уплотнитель, широкий наличник.

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880


Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 100

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080



**U-16**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок цилиндрический 13-ригельный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),4скрытых регулируемых навеса, 4 противосъемных шипа.

Преимущества: Крабовое решение притвора обеспечивает дополнительную изоляцию от внешней среды, 5-ти контурный широкий резиновый уплотнитель, широкий наличник.

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880

Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 100

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080



**KM-41**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок Двух секционный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),

Преимущества: Наполнение Минеральная вата,Внутренняя отделка МДФ,широкий резиновый уплотнитель (Италия),широкий наличник.Два наружних навеса (открывание на 180 градусов),2 противосъемных шипа

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880

Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 130

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080



**KM-51**

Комплектация:

дверное полотно, короб, наличники, глазок, замок Двух секционный перекодируемый, фурнитура (ручка-2шт., анкерные болты и заглушки-6 шт.),

Преимущества: Наполнение Минеральная вата,Внутренняя отделка МДФ,широкий резиновый уплотнитель (Италия),широкий наличник.Два наружних навеса (открывание на 180 градусов),2 противосъемных шипа

Короб, мм 2050\*860,2050\*950

Проём, мм 2070\*900,2070\*1000

Полотно, мм 1970\*780,1970\*880

Наличник, мм 2100\*960,2100\*1060

Ширина наличника, мм 90

Глубина короба, мм 130

Толщина полотна, мм 70

Упаковка, мм 2120\*980,2120\*1080